Исх.№76 от 06.04.2015

**Относительно поставок стальных канатов**

***Руководителю предприятия***

***Главному инженеру***

***Главному механику***

##### 

***КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

Уважаемый покупатель!

*ООО «ПромИнвестПроект», являясь Официальным дистрибьютором ОА «Редаелли ССМ» (входящее в группу предприятий «Северсталь-метиз») по реализации канатов в Центральном федеральном округе, радо представить Вашему вниманию уникальные разработки -* ***многопрядные стальные канаты для лифтов*** *по ГОСТ и DIN, не имеющие аналогов в России и СНГ. Продукция АО «Редаелли ССМ» используется на ведущих предприятиях, производителях лифтового оборудования:* ***ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО "Карачаровский Механический Завод", ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».***


*Новые технологии в производстве канатов позволяют получать изделия с улучшенными характеристиками:*

*●Большой эксплуатационный ресурс;*

*● Более высокая износостойкость;*

*●Отличная гибкость;*

*●Меньший износ шкивов и ручьев блоков.*




*Преимущество 8-прядных канатов*

*по сравнению со стандартными, 6-прядными:*

*- более округлая форма обеспечивает большее количество точек контакта в ручьях, таким образом, снижается контактное давление и достигается меньший износ каната и ручьев блоков;*

*- благодаря меньшему размеру прядей 8-прядный канат более гибкий, и в условиях постоянных изгибающих нагрузок это положительно сказывается на продолжительности срока службы каната.*



*Органический сердечник высокой плотности не только препятствует взаимному трению проволок каната, но и является дополнительным источником равномерной смазки в течении всего срока эксплуатации каната. Готовые изделия обладают повышенной износостойкостью, вместе с тем, значительно сокращается износ ручьев блоков оборудования.*

*Канаты изготавливаются из проволоки как стандартных маркировочных групп 1570 Н/мм², 1770 Н/мм², так и двойной маркировочной группы 1370/1770 Н/мм², когда проволоки в наружном слое прядей маркировочной группы 1370 Н/мм², а все остальные проволоки- группы 1770 Н/мм². При работе пары канат шкив из-за различной твердости проволок каната и материала шкива происходит износ или каната или шкива - изнашивается наименее твердое. Проволока маркировочной группы 1370 Н/мм² по твердости наиболее близка к чугуну, из которого изготовлены шкивы для лифтов, поэтому при работе каната, произведённого из такой проволоки, снижается взаимный износ.*

*Специалисты ООО «ПромИнвестПроект», под непосредственным контролем сервисных специалистов ОА «Редаелли ССМ», оказывают все необходимые услуги по подготовке каната к установке, осуществляют техническую поддержку клиентов, помогая правильно подобрать канат в соответствии с особенностями оборудования и условиями эксплуатации, проводят аудит оборудования, участвуют в навеске изделий и осуществляют мониторинг наработки канатов.*

***Базовые\* цены на продукцию***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Канат лифтовой DIN 3062 / DIN 12385-4 ГЛ 8\*19 FE (органический сердечник)*** | | |
| *Диаметр каната, мм* | *Кг/м* | *Цена, руб/м с НДС* |
| *8,0* | *0,218* | *40,5* |
| *9,0* | *---* | *42,5* |
| *10,0* | *0,340* | *43,4* |
| *11,0* | *---* | *57,2* |
| *12,0* | *0,490* | *59,9* |
| *13,0* | *0,596* | *78,9* |
| *15,0* | *0,765* | *82,4* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Канат лифтовый ГОСТ 3077-80 (органический сердечник)*** | | | |
| *Диаметр каната, мм* | *Кг/м* | *Цена, руб/м с НДС* | |
| *7,8* | *220,5* | | *32,1* |
| *8,8* | *293,6* | | *37,4* |
| *10,5* | *387,5* | | *44,9* |
| *12* | *530,0* | | *55,2* |

*\*При конкретных сформированных объемах возможны скидки.*


*\*Цены действительны при заказе объема от 1000 м. без доставки.*

***Наша компания гарантирует:***

* *высокое качество поставляемой продукции;*
* *короткие сроки поставки;*
* *удобные условия оплаты;*
* *различные условия доставки до покупателя;*
* *действует гибкая система скидок.*

Так же представлен широкий ассортимент канатной продукции различного назначения. По всем интересующим вопросам обращайтесь к специалистам ООО «ПромИнвестПроект» по тел. (4712) 511-383, 514-984 или e-mail: piptdm1@mail.ru

***Мы надеемся на взаимопонимание и обоюдную заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества между нашими предприятиями.* Генеральный директор В.А. Павлов**



Исп. Дмитриев Денис

(4712) 511-383, +7-919-177-9555